<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="174" y1="0" x2="174" y2="95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="174" y1="95" x2="0" y2="95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="95" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="174" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>EL84-SMD_AMP</text>
<text>AS-04/2013</text>
<text>EL84-SMD_AMP</text>
<text>AS-04/2013</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>IN_R</text>
<text>IN_L</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RÖHREN">
<packages>
<package name="S9CPC-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SEA_Passiv">
<packages>
<package name="R_2512">
</package>
<package name="C_2225">
</package>
<package name="R_1206">
</package>
<package name="ELKO-SMD-G">
</package>
<package name="C_1206">
</package>
<package name="ELKO-SMD-E">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SEA_Connector">
<packages>
<package name="LÖTPAD-1.3-2.5">
</package>
<package name="MICROFIT-1X5-H">
</package>
<package name="MICROFIT-1X6-H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SEA_Halbleiter">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SEA_Opto-Devices">
<packages>
<package name="LED_1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PASSIV">
<packages>
<package name="ELKO-D10-RM5">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="V2" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="ECC83">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V3" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="EL84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V4" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="EL84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LS10" library="SEA_Connector" package="LÖTPAD-1.3-2.5" value="IN_L">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LS11" library="SEA_Connector" package="LÖTPAD-1.3-2.5" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="SEA_Halbleiter" package="SOT23" value="BC846B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="SEA_Opto-Devices" package="LED_1206" value="GELB 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V102" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="ECC83">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V103" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="EL84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V104" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="EL84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R112" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R115" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R116" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C103" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C105" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C104" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C102" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R113" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C108" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C109" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LS1" library="SEA_Connector" package="LÖTPAD-1.3-2.5" value="IN_R">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LS2" library="SEA_Connector" package="LÖTPAD-1.3-2.5" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T101" library="SEA_Halbleiter" package="SOT23" value="BC846B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED101" library="SEA_Opto-Devices" package="LED_1206" value="GELB 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="SEA_Connector" package="MICROFIT-1X5-H" value="MICROFIT-1X5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X102" library="SEA_Connector" package="MICROFIT-1X5-H" value="MICROFIT-1X5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="SEA_Passiv" package="R_1206" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="SEA_Passiv" package="C_1206" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C110" library="SEA_Passiv" package="C_1206" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1" library="RÖHREN" package="S9CPC-1" value="ECC83">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-E" value="47µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="SEA_Passiv" package="C_2225" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R107" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C107" library="SEA_Passiv" package="ELKO-SMD-E" value="47µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="SEA_Passiv" package="R_2512" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="PASSIV" package="ELKO-D10-RM5" value="15µF/350V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C106" library="PASSIV" package="ELKO-D10-RM5" value="15µF/350V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="SEA_Connector" package="MICROFIT-1X6-H" value="MICROFIT-1X6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+6V3">
<contactref element="V4" pad="5"/>
<contactref element="V3" pad="5"/>
<contactref element="V2" pad="4"/>
<contactref element="V2" pad="5"/>
<contactref element="V104" pad="5"/>
<contactref element="V103" pad="5"/>
<contactref element="V102" pad="4"/>
<contactref element="V102" pad="5"/>
<contactref element="V1" pad="4"/>
<contactref element="V1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2-B_A">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="V2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V2-B_G">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="V2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2-A_A">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="V2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LS2" pad="P$1"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="C108" pad="-"/>
<contactref element="C109" pad="-"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LS11" pad="P$1"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C106" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V3_G1_">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V4_G1_">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V3_K">
<contactref element="V3" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="V4_K">
<contactref element="V4" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+200V_L">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V3-A">
<contactref element="V3" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V3-SG">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V4-SG">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V3_G2">
<contactref element="V3" pad="9"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V4_G2">
<contactref element="V4" pad="9"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V4-A">
<contactref element="V4" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V3_G1">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="V3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V4_G1">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="V4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2_K">
<contactref element="V2" pad="3"/>
<contactref element="V2" pad="8"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="T1_B">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GK_L_">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
</signal>
<signal name="T1_E">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V102-A_G">
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="V102" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V103_G1_">
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V104_G1_">
<contactref element="C105" pad="2"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V103_K">
<contactref element="V103" pad="3"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="C108" pad="+"/>
</signal>
<signal name="V104_K">
<contactref element="V104" pad="3"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="C109" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+200V_R">
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V103-A">
<contactref element="V103" pad="7"/>
<contactref element="X102" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V103-SG">
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="X102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V104-SG">
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="X102" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V103_G2">
<contactref element="V103" pad="9"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V104_G2">
<contactref element="V104" pad="9"/>
<contactref element="R117" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V104-A">
<contactref element="V104" pad="7"/>
<contactref element="X102" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V103_G1">
<contactref element="R112" pad="2"/>
<contactref element="V103" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V104_G1">
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="V104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V102_K">
<contactref element="T101" pad="3"/>
<contactref element="V102" pad="8"/>
<contactref element="V102" pad="3"/>
</signal>
<signal name="T101_B">
<contactref element="T101" pad="1"/>
<contactref element="LED101" pad="A"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T101_E">
<contactref element="T101" pad="2"/>
<contactref element="R120" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GK_L">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GK_R">
<contactref element="X102" pad="3"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="C110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-6V">
<contactref element="LED101" pad="K"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V2-A_G">
<contactref element="V2" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V1-A_K">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="V1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="V1-A_G">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IN_L">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LS10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="V1-A_A">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V1-B_A">
<contactref element="R109" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN_R">
<contactref element="LS1" pad="P$1"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V1-B_G">
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V1-B_K">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="C107" pad="+"/>
<contactref element="V1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V102-B_G">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="V102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GK_R_">
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="C110" pad="1"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="C107" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+200V_L_">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+200V_R_">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="C106" pad="+"/>
</signal>
<signal name="V102-B_A">
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="V102" pad="1"/>
<contactref element="C104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V102-A_A">
<contactref element="C105" pad="1"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="V102" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="GND_6V3">
<contactref element="V104" pad="4"/>
<contactref element="V103" pad="4"/>
<contactref element="V102" pad="9"/>
<contactref element="V4" pad="4"/>
<contactref element="V3" pad="4"/>
<contactref element="V2" pad="9"/>
<contactref element="V1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
