<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="0" x2="70" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="30" x2="0" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="52" y="23" drill="4"/>
<text>EL84-SMD_HV-REGLER</text>
<text>AS-10/2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Passiv">
<packages>
<package name="ELKO_RM7.5_D16">
</package>
<package name="C_1206">
</package>
<package name="R_2512">
</package>
<package name="R_SM5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Halbleiter">
<packages>
<package name="SOD-123">
</package>
<package name="TO-247">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="MICROFIT-2X2-V">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Passiv" package="ELKO_RM7.5_D16" value="47µF/350V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Passiv" package="C_1206" value="100n/500V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Passiv" package="C_1206" value="100n/500V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="Halbleiter" package="SOD-123" value="0V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Halbleiter" package="SOD-123" value="100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Halbleiter" package="SOD-123" value="150V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Halbleiter" package="SOD-123" value="12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Passiv" package="R_2512" value="33k/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Passiv" package="R_2512" value="22k/1,5W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Passiv" package="R_SM5" value="47R/5W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="Halbleiter" package="TO-247" value="IPW60R041C6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Connector" package="MICROFIT-2X2-V" value="MICROFIT-2X2-V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Passiv" package="R_2512" value="220k/1W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Passiv" package="R_2512" value="220k/1W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
