<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="80" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="0" x2="80" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="50" x2="0" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>EL84-SMD_PM</text>
<text>AS-10/2016</text>
<text>EL84-SMD_PM</text>
<text>AS-10/2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Halbleiter">
<packages>
<package name="SOD-106">
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
<package name="SOT23-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD-µC">
<packages>
<package name="SOIC20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Passiv">
<packages>
<package name="ELKO-SMD-G">
</package>
<package name="C_0805">
</package>
<package name="C_0603">
</package>
<package name="R_0603">
</package>
<package name="QUARZ_ABM3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Regler">
<packages>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Opto-Devices">
<packages>
<package name="DIL6-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="JST_BM08B-SRSS-TB">
</package>
<package name="MICROFIT-2X5-H">
</package>
<package name="MICROFIT-2X1-H">
</package>
<package name="JST_BM06B-SRSS-TB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Trafo">
<packages>
<package name="TRAFO_1VA_2SEC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Switch">
<packages>
<package name="KMR231G">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GR1" library="Halbleiter" package="SOD-106" value="GR_SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GR2" library="Halbleiter" package="SOD-106" value="GR_SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="SMD-µC" package="SOIC20" value="AT89S2051">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Passiv" package="ELKO-SMD-G" value="220µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Regler" package="SOT-23" value="MCP1700T-5.0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Passiv" package="C_0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Passiv" package="C_0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Passiv" package="C_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Passiv" package="C_0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Passiv" package="C_0603" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="Passiv" package="C_0603" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TRI1" library="Opto-Devices" package="DIL6-SMD" value="MOC3063XSM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Passiv" package="C_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Passiv" package="R_0603" value="180R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="Halbleiter" package="SOT23" value="BCR185">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Passiv" package="R_0603" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="Halbleiter" package="SOT23" value="BCR185">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="Trafo" package="TRAFO_1VA_2SEC" value="2x6V 2x0,5VA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="Connector" package="JST_BM08B-SRSS-TB" value="JST_BM08B-SRSS-TB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="Halbleiter" package="SOT23-8" value="AD5228">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="Connector" package="MICROFIT-2X5-H" value="MICROFIT-2X5-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Connector" package="MICROFIT-2X1-H" value="MICROFIT-2X1-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Passiv" package="C_0805" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Passiv" package="C_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="Passiv" package="QUARZ_ABM3" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="Connector" package="JST_BM06B-SRSS-TB" value="JST_BM06B-SRSS-TB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Passiv" package="C_0603" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Passiv" package="R_0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Halbleiter" package="SOD-123" value="MMSD4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="Halbleiter" package="SOT23" value="BCR185">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="Switch" package="KMR231G" value="KMR231G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Passiv" package="R_0603" value="6k8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="TRI1" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="GR1" pad="-"/>
<contactref element="GR2" pad="+"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="-6V">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="GR2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TR1" pad="SEC2.1"/>
<contactref element="GR1" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="TR1" pad="SEC1.2"/>
<contactref element="GR2" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TR1" pad="SEC1.1"/>
<contactref element="GR2" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="TR1" pad="PRI2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TR1" pad="PRI1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="TRI1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="TRI1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P3.7">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P3.5">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P3.4">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P3.3">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="TRI1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P3.1">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P3.0">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3.2">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="GR1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TR1" pad="SEC2.2"/>
<contactref element="GR1" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
